Уважаемые студенты!

Прочтите текст.

Тема: Основные приемы безопасной работы механизированным инструментом.

При эксплуатации механизированного инструмента следует строго соблюдать требования, предусмотренные инструкциями и правилами техники безопасности. К основным из них относятся следующие.

Запрещается работа с неисправным электрифицированным и пневматическим инструментом, а также с электрифицированным инструментом при неисправном заземлении.

Не разрешается также работать с электрифицированным инструментом во влажных местах и на металлических конструкциях без резиновых перчаток. Нельзя оставлять без надзора подключенные к электрической сети пневматические инструменты.

При включенном двигателе запрещается регулировать инструмент и устранять неисправности.

Присоединение рукавов к пневматическому инструменту и отсоединение от него допускаются только при прекращении подачи сжатого воздуха. Перед присоединением пневматического инструмента к магистрали сжатого воздуха следует продуть рукава. Включать подачу сжатого воздуха можно только после установки инструмента в рабочее положение. Холостая работа пневмоинструмента допускается только для опробования и при испытании после ремонта. Не разрешается установка рабочих наконечников с размерами, не соответствующими данному инструменту.

С Уважением,,Батуев.В.С