***Уважаемые студенты!***

***Выполненное задание нужно направить мне на*** ***эл.почту vova.batyev59@mail.ru*** ***до 24 июня.***

 ***1.​ При работе с острыми инструментами: чертилками, циркулями разметочными, кернерами класть их в карманы спецодежды:***

а) разрешается

б) запрещается (+)

в) разрешается с расположением верхних острых концов вверх

Ваш ответ:

***2.​ При рубке металла расстояние от пальцев до ударной части зубила должно быть:***

а) 10-15 мм

б) 20-25 мм (+)

в) не более 20 мм

Ваш ответ:

***3. При рубке металла рекомендуется пользоваться такими защитными средствами как:***

а) защитные очки, резиновая шайба, защитная сетка, решётка под ноги (+)

б) защитная сетка, защитные очки, верхонки, спецодежда

в) верхонки, резиновая шайба, решётка под ноги, резиновые сапоги (или калоши)

Ваш ответ:

***4. Угол наклона зубила к плоскости должен быть:***

а) не менее 45º

б) 25º-30º

ur66.ru

в) не менее 30º-35º (+)

Ваш ответ:

***5. Высота защитного экрана при рубке металла должна быть:***

а) не больше 80 см

б) 50 см

в) не менее 1 м (+)

Ваш ответ:

***6. При рубке листового металла тисках запрещается наносить:***

а) кистевые удары

б) локтевые удары

в) плечевые удары (+)

Ваш ответ:

***7. Править и рихтовать треснутые закалённые детали:***

а) запрещается (+)

б) разрешается

в) разрешается с применением защитных очков

Ваш ответ:

***8. При резке металла заканчивать резку необходимо:***

а) до края заготовки

б) за 2-3 мм до края заготовки, а затем переломить её (+)

в) за 1 мм до края, а затем переломить её

Ваш ответ:

***9. Максимальный зазор между кругом и подручником должен быть:***

а) 1-2 мм

б) 2-3 мм (+)

в) не более 5 мм

Ваш ответ:

**С уважением , Батуев В.С**